E-Mail an office@lindpointner.com am 13. September 2026
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Kundennr.: 22341071
Angebot: 22059983

AufNr.: 32091462

Re Nr 92122187

Sehr geehrte Damen und Herren,
bei unverputzter Decke bohrt man normalerweise in die Mitte des Trägers, weil dort keine Bewehrung ist, oder in die Fuge zwischen Träger und Hohlstein.
Ich bitte um Auskunft, wieso bei mir die Träger dort angebohrt wurden, wo das Eisen verläuft, wie auf den Fotos 1 bis 4 ersichtlich.

Freundliche Grüße

Gerhard Oberressl

--------------------------------------------------------------------------------------
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